	OS
	ORDEMIO
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO • MONTADOR DE ANDAIME
	ORDEM DE SERVIÇO Nº  __________________
Abertura: ____/____/______  ____:____


 
	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA / PROFISSIONAL



	EMPRESA / PROFISSIONAL
 
	CNPJ / CPF
 
	TELEFONE / WHATSAPP
 
	RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
 

	ENDEREÇO
 
	E-MAIL
 
	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
 


 
	DADOS DO CLIENTE / OBRA



	CLIENTE / RAZÃO SOCIAL
 
	CPF / CNPJ
 
	TELEFONE / WHATSAPP
 
	RESPONSÁVEL NO LOCAL
 

	ENDEREÇO DA OBRA / LOCAL DO SERVIÇO
 
	E-MAIL / CONTATO
 


 
	IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ANDAIME   •   registre configuração, dimensões e finalidade antes da montagem



	TIPO DE SERVIÇO
☐ Montagem   ☐ Desmontagem   ☐ Remanejamento
	TIPO DE ANDAIME
☐ Tubular   ☐ Fachadeiro   ☐ Multidirecional
	FINALIDADE
☐ Obra   ☐ Pintura   ☐ Manutenção   ☐ Outra
	PRAZO PREVISTO
 

	ALTURA DE TRABALHO
________ m
	COMPRIMENTO / LARGURA
________ m  x  ________ m
	Nº DE NÍVEIS / PLATAFORMAS
 
	CARGA / USO PREVISTO
 

	INSTALAÇÃO
☐ Interna   ☐ Externa
	CONFIGURAÇÃO
☐ Fixo   ☐ Móvel com rodas
	ACESSO
☐ Escada interna   ☐ Torre de acesso
	PROJETO / CROQUI
☐ Anexo   ☐ Não aplicável


 
	COMPONENTES / MATERIAIS PREVISTOS



	☐ Quadros / montantes    ☐ Travessas / horizontais
☐ Diagonais    ☐ Plataformas / pisos    ☐ Rodapés
☐ Guarda-corpo    ☐ Escadas / acesso
	☐ Sapatas / bases reguláveis    ☐ Rodízios com freio
☐ Amarrações / ancoragens    ☐ Braçadeiras / conexões
☐ Telas / proteção    ☐ Outro: __________________

	QUANTIDADES / ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES
 
	MATERIAIS FORNECIDOS PELO CLIENTE
Registre quantidade, identificação, estado aparente e responsabilidade pelos componentes recebidos.


 
	VISTORIA E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO LOCAL



	☐ Base/piso firme e nivelado    ☐ Área isolada/sinalizada
☐ Interferências verificadas    ☐ Rede elétrica/obstáculos avaliados
☐ Espaço adequado para montagem e acesso
	☐ EPI/EPC conferidos    ☐ Pontos de amarração definidos
☐ Guarda-corpo/rodapé previstos    ☐ Acesso seguro previsto
☐ Componentes sem danos aparentes

	RISCOS, RESTRIÇÕES OU CONDIÇÕES ESPECIAIS
Registre desníveis, circulação de pessoas/veículos, vento, fachadas, aberturas, equipamentos próximos, mudanças de nível ou outras condições relevantes.


 
	SOLICITAÇÃO DO CLIENTE / ESCOPO DO SERVIÇO
Descreva a área a atender, finalidade do andaime, extensão, altura, pontos de acesso, frentes de trabalho, restrições de montagem, etapas de remanejamento, prazo e resultado esperado.


 
	AUTORIZAÇÃO INICIAL



	☐ Autorizo vistoria/orçamento   ☐ Autorizo montagem conforme escopo aprovado   ☐ Exigir aprovação prévia para serviços adicionais
	Assinatura do cliente: __________________________




	ORDEMIO  •  CONTINUAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO
	OS Nº __________________


 
	DETALHAMENTO TÉCNICO / CROQUI / CONFIGURAÇÃO



	ESPECIFICAÇÕES DA MONTAGEM
Registre dimensões finais, níveis, posicionamento de plataformas, acessos, amarrações/ancoragens, bases, diagonais, guarda-corpos, rodapés, telas, pontos de carga, interferências e sequência de montagem/desmontagem. Anexe croqui, projeto, foto ou instrução técnica quando necessário.


 
	SERVIÇOS, COMPONENTES E LOCAÇÃO



	#
	Descrição do serviço / componente
	Qtd.
	Vlr. unit.
	Total
	Período / obs.

	1
	
	
	R$
	R$
	

	2
	
	
	R$
	R$
	

	3
	
	
	R$
	R$
	

	4
	
	
	R$
	R$
	

	5
	
	
	R$
	R$
	


 
	FORMA DE PAGAMENTO
☐ PIX   ☐ Cartão   ☐ Dinheiro
☐ Boleto   ☐ Outro
	ORÇAMENTO APROVADO EM
____/____/______  ____:____
	SUBTOTAL
R$
	DESCONTO
R$ / %

	APROVAÇÃO DO CLIENTE
☐ Assinatura   ☐ WhatsApp
☐ E-mail   ☐ Link
	SINAL / ENTRADA
R$
	TOTAL
R$
	SALDO
R$

	OBSERVAÇÕES FINANCEIRAS / LOCAÇÃO / PRAZOS
 


 
	INSPEÇÃO, LIBERAÇÃO E CHECKLIST DE CONCLUSÃO



	☐ Prumo e nivelamento conferidos    ☐ Bases/sapatas conferidas
☐ Travamentos/diagonais instalados    ☐ Plataformas completas e estáveis
☐ Guarda-corpos e rodapés instalados
	☐ Acessos/escadas conferidos    ☐ Amarrações/ancoragens conferidas
☐ Rodízios travados, quando aplicável    ☐ Área limpa/sinalizada
☐ Inspeção visual final realizada

	RESULTADO DA INSPEÇÃO
☐ Liberado para uso   ☐ Liberado com ressalvas   ☐ Não liberado
	RESPONSÁVEL / DATA
________________________________  ____/____/______


 
	ORIENTAÇÕES E TERMOS SUGERIDOS   •   adapte aos procedimentos da sua empresa, projeto e normas aplicáveis



	1. O andaime deve ser utilizado somente para a finalidade, configuração e condições registradas nesta OS, respeitando limites e orientações do projeto/fabricante quando aplicáveis.
2. É proibida a retirada, deslocamento ou alteração de plataformas, diagonais, guarda-corpos, rodapés, acessos, amarrações ou demais componentes sem avaliação e liberação do responsável.
3. O cliente deve preservar o isolamento e as condições do entorno, evitando impactos, sobrecarga, escavações, movimentações ou interferências que possam comprometer a estabilidade.
4. Após alteração, remanejamento, impacto, condição climática severa ou qualquer situação que possa afetar a estrutura, recomenda-se nova inspeção antes da continuidade do uso.
5. Serviços adicionais, aumento de altura/extensão, remanejamento, mudanças de acesso, telas ou configuração podem exigir novo orçamento, prazo e avaliação técnica.
6. Na desmontagem, componentes danificados, ausentes ou pertencentes ao cliente devem ser identificados e registrados no encerramento desta OS.


 
	ENTREGA / LIBERAÇÃO / ACEITE



	DATA DA LIBERAÇÃO
____/____/______
	HORA
____:____
	VALOR RECEBIDO
R$
	STATUS
☐ Pago   ☐ Parcial   ☐ Pendente

	CLIENTE / RESPONSÁVEL
Assinatura: ______________________________
	MONTADOR / EMPRESA
Assinatura: ______________________________


 
	Quer transformar esta OS em um processo digital?
Crie, compartilhe e acompanhe ordens de serviço no Ordemio.
	ordemio.com.br



	ORDEMIO
	Modelo gratuito • ordemio.com.br
	Modelo de OS para montador de andaime






